铅衣烘干柜技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术和性能参数名称** | **技术参数和性能要求** | **备注** |
| **1** | **设备使用需求** |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 满足医用防护服的干燥、净化、除臭的需求，主要用于快速烘干、净化、除臭手术铅衣。 |  |
| **2** | **主要技术参数 （一行只写一个参数）** |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 超大容积≥1100升，双开门设计 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 内部光触媒涂层，需紫外线照射光触媒起到铅衣的烘干、净化、除臭作用。 |  |
| 2.3 | 参数3 | 高品质大功率紫外线灯管，净化能力强，灯管平均有效使用寿命≥13000小时。 |  |
| 2.4 | 参数4 | 电子门锁设计，可承受≥280KG拉力，开门密码设置，保证安全。 |  |
| 2.5 | 参数5 | 保证温度均匀稳定，便于湿气排出。超温保护设计，保证在控制系统失效情况时，温度不会超过设定值。 |  |
| 2.6 | 参数6 | 彩色触摸屏控制，操作方便，可直观看到烘干柜的工作过程。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 上下镂空衣架设计，铅衣内外均可实现紫外线照射，支撑面加大，铅衣不易变形，分体和连体铅衣均可用。 |  |
| **3** | **配置需求 （一行只写一个配置）** |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 烘干柜整机一套 |  |
| **4** | **售后服务** |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤48小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 开放 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 技术培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效报价。