技术参数确认表

项目名称：单向导入设备

**一、招标内容一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **数量** |
|  1 | 单项导入控制盒（单导盒） | 40套 |

二、项目总体要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要求** | **具体内容** |
| 1 | 工期 | 签订合同后一周内全部送到 |
| 2 | 售后服务 | 所有软硬件，自验收合格日起至少提供为期3年以上的免费售后服务。 |

**三、**硬件参数功能及性能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能/性能** | **具体要求** |
| 1 | 安全性 | 1. \*通过军用信息安全产品认证。
2. 数据采用AES 算法加密，智能卡采用RSA 算法，并支持国密算法。
3. 采用单向光纤方式从外端将文件导入到内部主机，必须保证信号无反馈。
4. 由于单向光纤无信号反馈，内端设备将无法验证传输数据的完整性，系统需要采取一定的容错机制，保证单向传输数据的可靠性。
 |
| 2 | 易用性 | 操作简便、安装简便、界面友好，与 Windows 操作系统无缝结合 |
| 3 | 性能 | 1. 实现单通道读写速度 6MB/s（ MAX）。
2. 达到低强度加密速度：750KB/s，高强度加密速度：250KB/s。
3. 支持 Windows XP/2003/2008/windows7。
4. 必须经过长时间现场测试。
 |
| 4 | 功能 | 1. \*数据导入功能，实现将优盘或移动硬盘中的文件单向导入到华为云桌面中。
2. 文件导入进度查看，可以实时查看文件导入状态、传输速率，可查看正在导入文件/文件夹名称、导入字节、导入文件数量及导入日期等。
3. 文件传输完成主动提示。
4. 日志查询、清除。
5. 异常导入信息查询。
6. 只能单机使用。
 |

注：\*参数为核心参数